**Сварочный аппарат инверторного типа для конденсаторной сварки ACCU-TWIN**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Для приварки двух шпилек М3 одновременно (за один сварочный цикл). Основное применение: фиксация датчика прибора учета тепла двумя сварочными элементами (радиаторных счетчиков распределителей)   * Сварка низкоуглеродистых и нержавеющих сталей (2xМ3) * Бесступенчатая регулировка межцентрового расстояния между сварочными элементами * Функция контроля – функция автоматического контроля при включении, контроль всех внутренних систем * Ватерпас встроенный в сварочный пистолет для точной установки на рабочую поверхность * Специально разработанная, встроенная защита от сварочных искр * Цифровая панель управления * Простота в управлениее * Питание от **аккумуляторной батареи (АБ)** * Зарядка АБ от сети либо от АБ автомобиля (12В) * Режим ожидания с функцией будильника – для эффективного потребления энергии * Точный счётчик – Показывает кол-во произведённых сварок (с функцией сброса) * Не требуется кабеля заземления * Жесткий алюминиевый корпус с обрезиненными краями * Встроенный отсек для сварочного пистолета на блоке питания * Малый вес и габариты |
|  |

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование / Параметр** | **Значение / Описание** |
| Метод сварки | CD (конденсаторная сварка)  Сварка с оплавлением кончика крепежа (контактный) |
| Привариваемый крепёж | резьбовая и не резьбовая шпилька 2 х М3 |
| Скорость сварки | М3 – 2 двойных цикла/мин. |
| Регулировка межцентрового расстояния между сварочными элементами | 25 – 61 мм, бесступенчатая |
| Емкость | 80.000 µF |
| Энергия заряда | 325 Ws |
| Характеристики АБ | 12 В / 5,0 Aч |
| Время зарядки АБ | 10 ч (максимум) |
| Количество зарядок АБ | Минимум 200 зарядок |
| Количество сварочныъ циклов при одном заряде АБ | 200 циклов |
| Охлаждение | Воздушное естественное |
| Габаритные размеры, ДхШхВ | 360 x 135 x 210 мм (Сварочный пистолет 165 х 25 х 95 мм) |
| Вес | 7,0 кг (включая сварочный пистолет 0,55 кг) |

**Стандартная комплектация:**

* 92-10-2380А Сварочный аппарат ACCU-TWIN
* Сварочный пистолет 1,1 м
* 88-24-466 Сумка для инструмента
* Шлифмашинка для удаления краски от батареи отопления
* Кабель для зарядки АБ от сети
* Кабель для зарядки АБ от автомобиля
* Бокс для сварочных элементов и принадлежностей
* Инструкция по эксплуатации