**Сварочный пистолет С 06-3 для аппаратов конденсаторной сварки**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Пистолет С 06-3**  cтандарт  **Пистолет С 06-3**  с центрирующей трубой Ø 30 мм (для сварки по шаблонам и защиты от сварочных брызг)   * Настраиваемое усилие пружины * Широкий диапазон применения * Простота в использовании * Малый вес и габариты |

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование / Параметр** | **Значение / Описание** |
| Метод сварки | CD (конденсаторная сварка)  Сварка с оплавлением кончика крепежа (контактный) |
| Область применения | cварка низкоуглеродистых и нержавеющих сталей  (М3-6) и аллюминия (М3-4) |
| Привариваемый крепёж  (в зависимости от оснастки пистолета) | резьбовая не резьбовая шпилька, резьбовые втулки, изоляционные гвозди, одно- и двухлепестковые контакты заземления и пр. |
| Длина шпильки | 6-40 мм (сварка шпилек <40 мм при использовании спец.оснастки) |
| Сварочный рукав | 3,0 м; 25 мм², SK50 |
| Степень защиты | IP20 |
| Уровень шума | >90 dB (A) возможен кратковременно в процессе сварки |
| Совместимость с аппаратами | **CDi 502, CDi 508, Pegasar 500 accu, Pegasar 500 accu Insulation** |
| Условия хранения и эксплуатации | В соответствии с действующими международными стандартами |
| Габаритные размеры, ДхШхВ (без кабеля) | 170 x 40 x 140 мм |
| Вес (без кабеля) | 0,5 кг |

**Данные для заказа:**

* 92-20-275 Сварочный пистолет C 06-3 стандарт
* 92-20-288 Сварочный пистолет С 06-3 с центрирующей трубой Ø 30 мм
* 92-40-050 ЗИП (цанга М3, M4, M5, M6 + ключ)
* Инструкция по эксплуатации