**Сварочный пистолет СI 03 для аппаратов конденсаторной сварки**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Пистолет СI 03** для приварки изоляционных гвоздей Ø 2 и 2,7 мм* Настраиваемое усилие пружины
* Простота в использовании
* Малый вес и габариты
 |

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование / Параметр** | **Значение / Описание** |
| Метод сварки | CD (конденсаторная сварка) Сварка с оплавлением кончика крепежа (контактный) |
| Область применения  | cварка низкоуглеродистых и нержавеющих сталей |
| Привариваемый крепёж  | Изоляционные гвозди Ø 2 и 2,7 мм |
| Длина гвоздя | 9,5-152,4 мм) |
| Сварочный рукав | 9,3 м; 6 мм², SK50 |
| Степень защиты | IP20 |
| Уровень шума | >90 dB (A) возможен кратковременно в процессе сварки |
| Совместимость с аппаратами | **CDi 502, CDi 508, CDi 1502, Pegasar 500 accu Insulation** |
| Условия хранения и эксплуатации | В соответствии с действующими международными стандартами |
| Габаритные размеры, ДхШхВ (без кабеля) | 175 x 50 x 145 мм (без штатива) |
| Вес (без кабеля) | 0,7 кг |

**Данные для заказа:**

* 92-20-254 Сварочный пистолет CI 03 стандарт
* 92-40-063 ЗИП для изоляционных гвоздей
* Инструкция по эксплуатации